v 1.4

- Senkungen im Boden auf d=9mm erweitert, es koennen nun Unterlegscheiben DIN 125 M4 unter die Gehaeuseverbindungsschrauben gelegt werden.
- Senkungen fuer die kleinen Anschluesse von d=8mm auf d=9mm fuer die Verwendung von Unterlegscheiben nach DIN 125 4,3mm erweitert

- Bohrungen der kleinen Loecher von d=6mm auf d=5mm reduziert
- Sechskantloecher durch Bohrung d=5,5mm fuer die Verwendung von Einpressmuttern ersetzt
- Platinenstempel um 0,5mm verkuerzt
- Bohrungen fuer Gehaeuseverbindung durch 0,4 mm Schicht fuer bessere Druckbarkeit verschlossen. Nach dem dem Druck mit einem Bohrer durchstossen.
- Kragen entfernt und durch umlaufende Fase ersetzt
- Oberflaeche geplant fuer leichte FDM druckbarkeit